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2026年市局本级财政预算涉及网售工业产品质量监管经费为10万元，拟采购1家具备资质的检验检测机构在全市范围内开展网售工业产品质量监督抽查，抽检任务共100批次。特别说明：
（一）本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
（二）成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付合同金额的50%，服务完成后一次性付清。

	2
	服务地点
	六安市辖县（区），采购人指定地点。

	3
	服务期限
	合同签订后90天内完成全部服务内容。


二、项目概况
为加强产品质量安全监管，根据2026年市级网售工业产品质量监督抽查计划，委托第三方专业机构作为监督抽查的承检机构，公正、独立地对六安市生产、销售企业的产品开展监督抽查，抽查时间自2026年9月至11月，抽查地点覆盖本市各县区。
三、服务需求
（一）严格按照相关法律、法规，恪守独立、客观、公平、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。
（二）服从采购单位统一指挥和安排，公正、独立地按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等要求开展抽样检验，按时保质保量地完成任务。
（三）成交供应商应为本项目成立专项项目组，项目组不少于2人，明确项目负责人和项目组成员，进场服务前提供相关人员配备情况清单等基本信息供采购人核实。
（四）成交供应商应为本项目制定具体的实施方案，抽样检验完成后，形成完整的检查结果汇总报告，报至市局产品质量监管科。
（五）所做的工作及服务过程中形成的其他资料应如实反映有关情况，做到事实准确、结论清楚，并出具检查结果。未经同意，不得对外泄露检查的任何信息。
（六）项目自2026年9月开始至2026年11月下旬完成，检查的原始材料和书面结果在任务完成期限内交至六安市市场监督管理局。
（七）产品质量监督抽查细则见附件。
四、报价要求
报价中应包括完成本合同的成本、利润、税费、劳保、价差、设备进出场费、购样费、检测费、各种措施费、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有全部费用。
五、其他要求
（一）成交供应商必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。
（二）验收方法：由市场监管局对成交供应商提交的汇总报告进行评议。
（三）合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，按有关法律规定及时协商处理。
六、项目情况
	产品大类
	产品名称
	检验指标
	抽查组数

	电动自行车
	电动自行车
	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、尺寸限值、结构、车速提示音
	2

	汽车相关产品
	汽车用制动器衬片
	六价铬、汞、铅、镉、外观、标识
	4

	
	制动软管
	接头的耐腐蚀性、粘合强度、耐3#标准油体积变化率、耐寒性、耐弯曲性外径变化量、耐水后抗拉强度、耐热性、耐燃料性、吸水性、抗拉强度
	

	绝缘产品
	带电作业用绝缘手套
	拉伸强度、拉伸永久变形、耐磨试验、厚度、扯断伸长率、抗撕裂试验、抗机械刺穿试验
	2

	消防产品
	手提式灭火器
	20℃时喷射性能、充装量、重装误差、瓶体（爆破性能）、灭火剂（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）
	1

	
	消防水枪
	表面质量，密封性能，耐水压强度，螺纹，抗跌落性能，接口性能，耐腐蚀性能
	1

	
	消防水带
	外观质量、内径、长度、单位长度质量、设计工作压力/试验压力及最小爆破压力、附着强度
	1

	
	消防接口
	基本尺寸、外观质量、密封性能、抗跌落性能、标志、水压性能、耐腐蚀性能
	1

	
	室内消火栓
	基本尺寸与公差（关闭后高度、出水口中心高度、阀杆中心距接口外沿距离）、外观质量、密封性能、开启高度、旋转性能、水压强度、阀杆升降性能
	1

	
	消防应急照明和疏散指示系统
	外壳防护等级试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、电气强度试验
	2

	纺织品
	婴幼儿及儿童纺织产品
	甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量
	3

	
	针织保暖内衣
	甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量
	3

	
	配套床上用品
	甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量
	2

	
	睡衣套
	甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量
	3

	
	儿童鞋
	基本要求、婴幼儿鞋小附件要求、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、重金属总量
	4

	插座
	插头插座
	尺寸检查、防触电保护、接地措施、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热
	3

	
	 器具插座
	绝缘电阻和电气强度、耐热、软缆及其连接、防触电保护、尺寸检查、拔出插头所需的力、接地措施、温升
	3

	灯具
	固定式通用灯具
	内部和外部接线、接地规定、标记、爬电距离和电气间隙、结构、绝缘电阻和电气强度、防触电保护
	2

	
	可移式通用灯具
	外部接线和内部接线、接地规定、标记、爬电距离和电气间隙、结构、绝缘电阻和电气强度、防触电保护
	1

	
	手提灯
	外部接线和内部接线、接地规定、标记、爬电距离和电气间隙、结构、绝缘电阻和电气强度、防触电保护
	1

	家电
	电池充电器
	泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、结构、螺钉和连接、输入功率和电流、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、标志和说明
	2

	
	 储热式电热暖手器
	泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、结构螺钉和连接、输入功率和电流、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、标志和说明
	2

	
	风扇
	泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、结构、螺钉和连接、输入功率和电流、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、标志和说明
	2

	学生用品
	课业薄册
	D65亮度、D65荧光亮度、汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉
	5

	
	固体胶
	游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	5

	
	油画棒
	汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉
	5

	
	中性墨水圆珠笔和笔芯
	汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
	5

	
	油墨圆珠笔和笔芯
	汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
	5

	
	修正带
	汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉、苯的含量
氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
	5

	
	跳绳
	规格尺寸、质量、结构、可迁移元素
	5

	日化用品
	婴儿纸尿裤
	条质量偏差、面层附着物、PH值、杂质、防侧漏性能、可迁移性荧光物质、甲醛含量
	5

	
	燃香
	燃烧安全性能、甲醛、铅、镉、汞、铬、砷
	4

	儿童玩具
	儿童玩具
	机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂
	10

	合计
	100



